|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Week day | Remarks | Week No: | Location &Contractor: | **Daily Checklist Bobcat loader**  |
| S | S | M | T | W | T | F |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Reg. Number: | Model: | Doc. Number: 046 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Revision: | Date: |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C:\Users\s.hasirci\Desktop\Bobcat-S185-[3][1].png **9. كفه اللودر**9.1 المحاور9.2 الوصلات9.3 خابور امان (بحيث لا يكون بارز من الجانبين)**4. العجلات**4.1 العجلات والكاوتش4.2 الفرامل4.3 فرامل اليد**7. فنيات**7.1 العادم7.2 حواجز الامان حول المحرك**8. اللوائح التحزيريه (فى الكابينه)**8.1 ارتداء حزام الامان**6. اللوائح التحذيريه (من الجانبين)**6.1 لوحه لخطر العصرأو السحق**5. الرفع**5.1 الحمل المن المسموح به**3. الهيدروليك**3.1 الاسطوانات3.2 الخراطيم3.3 الوصلات (اختبر هل يوجد تسريب)**2. أجهزه التحذير**2.1 البوق2.2 السارينه الخلفيه**1. الكابينه**1.1 النظافه 1.2 حاله الكرسى1.3 حزام الامان1.4 لاجهزه تعمل & ملصق عليها البيانات1.5 الرافعات / السيطره على العمليات1.6 الدوسات فى حاله جيده1.7 الطفايه1.8 تعليمات للسائق(متاحه) |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| initial |  |  |  |  |  |  |  |  | الفحص تم بواسطه مشغل المعدهالاسم والتوقيع:التاريخ: | تم التحقق بواسطه المشرف المباشرالاسم والتوقيعالتاريخ التاريخ  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | هذا الحرف يشير الى ان الجزء الذى تم فحصه سليم من اى عيوب أما اذا كان فى هذا الجزء عيوب او غير تعليمات ‘**O**’‘**N**’أمن فيتم وضع الحرفيجب الاحتفاظ بهذا الفورم داخل المعده خلال الاسبوع على ان يتم مراجعتها ايضا من خلال المشرف المباشر ثميتم تسليمها فى نهايه الاسبوع الى مشرف السلامه بموقع العمل |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |