|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

قائمة التدقيق على حزام السلامة / الامان

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المنطقة:** | | | | | **المفتش:** | | | | | | | **السنة:** | | | | |
| **ملاحظة**  لا تضع علامة (√) اكتب (ok) أو استخدم الرقمالخاص بالانحراف والموجود بقائمة التوضيح أدناه.  اذا كان حزام السلامة تالف يجب التوضيح بانة تالف ويتم أزالته من الاستخدام.  اذا كانت ادوات السلامة تالفه باي شكل من الاشكال ولا يمكن اصلاحها فيجب ان تستبدل بجديدة في الحال. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قائمةالتوضيح | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 - التركيبات المعدنية**  2.1 السلاسل تالفة  2.2 الحلقات المعدنية تالفة  2.3 الوصلات تالفة  2.4 الاصفاد تالفه  2.5 المشابك تالفة  2.6 الوصلات القصيرة تالفة  2.7 تشوه الخطافات والمثبتات | | | | | | | | | **1 - الحزام**  1.1 متسخ  1.2 تالف بالحرارة  1.3 قطوع او اهتراء  1.4 الوصلات تالفة  1.5 أي تلف اخر واضح | | | | | | | |
| **ديسمبر** | **نوفمبر** | **أكتوبر** | **سبتمبر** | **أغسطس** | | **يوليو** | **يونيو** | **مايو** | | **أبريل** | **مارش** | | **فبراير** | **يناير** | **الموقع / النوع** | **رقم المعدة** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **تاريخ الفحص** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **توقيع المفتش** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **موقع الفحص / التدقيق** | |

© COPYRIGHT RESERVED