**Scaffolds Inspection Checklist**

**قائمة التفتيش للسقالات**

|  |  |
| --- | --- |
| Project ………………………………..Date of Inspection …………………… | المشروع ................................................................تاريخ التفتيش ............................................................ |
|  | **Yes** | **No** | **N/A** | **Action/comments** |
| 1. Are scaffolds components and planking in safe condition for use and is plank graded for scaffold use?هل مكونات الشدات (السقالات) والألواح الخشبية فى حالة أمنة للاستخدام وهل الألواح الخشبية صالحة للاستخدام فى الشدات؟ |  |  |  |  |
| 2. Is the frame spacing and section size capable of carrying intended loadings?هل الإطار والحجم كافيين لتحمل الحمل المقصود(المراد تحميله)؟ |  |  |  |  |
| 3. Have qualified persons been in charge of erection?هل تم عمل السقالة تحت إشراف شخص مؤهل لذلك؟ |  |  |  |  |
| 4. Are sections properly placed and adequate size? هل قطاعات السقالة موضوعة فى مكانها المناسب ومقاساتها مناسبة؟ |  |  |  |  |
| 5. Have screw jacks been used if needed to level and plumb scaffold instead of unstable objects such asconcrete blocks, loose bricks, etc? هل تم استخدام روافع (أرجل) لولبية (إذا كان مطلوب) لاستواء وتعديل السقالة بدلاً من استخدام الأجسام الغير مستقرة كالكتل الخرسانية والأحجار الثقيلة الغير مثبته وما الى ذلك؟ |  |  |  |  |
| 6.Are base plates and/or screw jacks in firm contactwith sills and frame? هل ألواح قاعدة تثبيت السقالة / الروافع (الأرجل) اللولبية مثبتة بوصلة مع العتبات والإطار؟ |  |  |  |  |
| 7.Is scaffold level and plumb?هل السقالة مستوية؟ |  |  |  |  |
| 8. Are all scaffold legs braced and braces properly attached?هل كل أرجل السقالة مثبتة وهل الدعامات ملحقة بها؟ |  |  |  |  |
| 9. are all guard railings Is place on all open sides and ends? هل يوجد سور حول كل الأماكن والنهايات المفتوحة من السقالة؟ |  |  |  |  |
| 10 Has proper access been provided ?هل يوجد طريقة سهل للوصول الى السقالة (جميع أجزاء السقالة)؟ |  |  |  |  |
| 11. Has overhead protection or wire screening been provided where necessary?هل الحماية العامة أو سلك التربيط موجودان فى الأماكن التى تحتاج لذلك؟ |  |  |  |  |
| 12. Has scaffold been tied to structure at least every 30 in length 26 in height? هل تم ربط السقالة على الأقل بعد كل 30 بوصه طول وبعد كل 26 بوصة ارتفاع ؟ |  |  |  |  |

**Scaffolds Inspection Checklist**

**قائمة التفتيش للسقالات**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Yes** | **No** | **N/A** | **Action/comments** |
| 13. Have brackets and accessories been properly placed?هل الرفوف والكماليات موجودة فى مكانها السليم؟ |  |  |  |  |
| 14. Is scaffold free of makeshift devices or ladders to increase height? هل السقالة خالية من كل الأدوات المستخدمة بصورة مؤقتة؟وهل السقالة خالية من السلالم المستخدمة لزيادة الارتفاع؟ |  |  |  |  |
| 15. Are working level platforms fully planked between guardrails? هل أسطح السقالة مسطحه بالكامل بالألواح الخشبية بين أسوارها؟ |  |  |  |  |
| 16. Does plank have 6” to 12” overlap beyond supports?هل الألواح الخشبية المستخدمة فى عمل السقالة متخطية بعضها بعض (متداخلة) بمسافة تتراوح بين 6 بوصات الى 12 بوصه بعد كل دعامة (وصلة) ؟ |  |  |  |  |
| 17. Are toe boards installed properly? هل ألواح الارتكاز مركبة بشكل سليم؟ |  |  |  |  |
| 18. Have the following hazardous conditions been assessed Power lines?  Wind loading?  Possible washout of footings?Uplift and overturning moments due to placement of brackets, putlogs or other causes? هل تم تقييم المخاطر الآتية:-خطوط (أسلاك) الكهرباءتأثير الريح. (حمل الرياح)احتمالية الجرف (تحرك السقالة) لأرجل السقالة. |  |  |  |  |
| 19. Have personnel been instructed in the safe use of the equipment?هل تم أخبار (التنبيه على) العاملين بالطريقة الآمنة لاستخدام المعدات؟ |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name:****Signature :** | **الاسم :****التوقيع :** |