|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

قائمة التدقيق على حزام السلامة / الامان

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المنطقة:** | **المفتش:** | **السنة:** |
| **ملاحظة**لا تضع علامة (√) اكتب (ok) أو استخدم الرقمالخاص بالانحراف والموجود بقائمة التوضيح أدناه.اذا كان حزام السلامة تالف يجب التوضيح بانة تالف ويتم أزالته من الاستخدام. اذا كانت ادوات السلامة تالفه باي شكل من الاشكال ولا يمكن اصلاحها فيجب ان تستبدل بجديدة في الحال. |
| قائمةالتوضيح |
| **2 - التركيبات المعدنية** 2.1 السلاسل تالفة2.2 الحلقات المعدنية تالفة2.3 الوصلات تالفة2.4 الاصفاد تالفه2.5 المشابك تالفة2.6 الوصلات القصيرة تالفة2.7 تشوه الخطافات والمثبتات | **1 - الحزام**1.1 متسخ1.2 تالف بالحرارة1.3 قطوع او اهتراء1.4 الوصلات تالفة1.5 أي تلف اخر واضح |
| **ديسمبر** | **نوفمبر** | **أكتوبر** | **سبتمبر** | **أغسطس** | **يوليو** | **يونيو** | **مايو** | **أبريل** | **مارش** | **فبراير** | **يناير** | **الموقع / النوع** | **رقم المعدة** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **تاريخ الفحص** |
|  | **توقيع المفتش** |
|  | **موقع الفحص / التدقيق** |

© COPYRIGHT RESERVED