ماهي مواصفات نقطة التجمع ؟

1. ان تكون بعيدة عن مكان الخطر بمسافة امنة .

2. ان تكون مفتوحة غير محاصرة .

3. ان تكون امنة ولايوجد اي مصادر خطورة بها مثل تنكات سولار محطة تنكات غاز غلايات بخار ...الخ .

4. ان تستوعب جميع العاملين اللي سيتم اخلائهم .

5. يجب ان تحتوي نقطة التجمع علي لافتة مزودة بفليشر ضوئي وسرينة وموصلة علي تيار المدنية وبطاريات احتياطية .

6. يجب ان تكون مزودة بإضاءة كافية ليلا ومرتبطة علي تيار المدينة والديزل .

ملحوظة:-
نقطة التجمع ليست نهارا فقط ولاكن ليلا ايضا ففعل من اشتراطات الامان والسلامة ليلا بنقطة التجمع لان الكثير يهمل هذة النقطة الخطيرة جدا التي من الممكن انت تكون سبب في فشل خطة الاخلاء والتجمع الصحيح وحدوث هرج ومرج ليلا وحدوث اصابات او وفيات .