|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAN ALLAM CONSTRUCTION WHITE LOGO  001.jpg** | **قائمة التفتيش الشهريه**الونش المتحرك | **مقاول الباطن:**  | **ملاحظات**  | **شهر** | **مسلسل** |
| **مكان المعده :**  |  |  |
| **رقم التسجيل :**  | **الموديل :**  |  |  | 1.1 |
|  |  |  |  | 1.2 |
| MOBILE CRANE

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | الرفع |
| 5.1 | نقطة التواصل  |
| 5.2 | الحموله الامنه و جدول الاحمال  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | الركائز |
| 12.1 |  الركائز والمضخات |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | أدوات الرفع  |
| 9.1 | ويرات الرفع والحبال و السلاسل (تعمل بحاله جيده ( |
| 9.29.3 | الشريحه المعدنيه لوسيلة الارتكازالخطافات مع السفتى لاتش والحموله محدده |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | البوم |
| 3.1 | المحاور |
| 3.2 | الوصلات |
| 3.3 | بنوز الامان(غير باليه)) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.** | الأضاءه |
| 11.1 | الأضواء الاماميه والخلفيه |
| 11.2 | الأضاءه العاكسه |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | غرفة القياده |
| 1.1 | النظافه |
| 1.2 | حالة المقعد |
| 1.3 | الحاله النفسيه للسائق |
| 1.4 | علامات التشغيل |
| 1.5 | عصا الحركه \ حالة التحكم |
| 1.6 | البدالات فى حاله جيده |
| 1.7 | النوافذ \ المساحات \ المغاسل |
| 1.8 | المرايا تكشف بوضوح |
| 1.9 | طفاية الحريق |
| 1.10 | السجل |
| 1.11 | تعليمات السائق (موجوده داخل المعده) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | الهيدروليك |
| 6.1 | الأسطوانات و الخراطيم |
| 6.2 | الوصلات  ( راقب وجود تشققات او تسربات )  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 |  |  | 1.3 |
|  |  | 1.4 |
|  |  | 1.5 |
|  |  | 1.6 |
|  |  | 1.7 |
|  |  | 1.8 |
|  |  | 1.9 |
|  |  | 1.10 |
|  |  | 1.11 |
|  |  | 2.1 |
|  |  | 2.2 |
|  |  | 3.1 |
|  |  | 3.2 |
|  |  | 3.3 |
|  |  | 4.1 |
|  |  | 5.1 |
|  |  | 5.2 |
|  |  | 6.1 |
|  |  | 6.2 |
|  |  | 7.1 |
|  |  | 7.2 |
|  |  | 7.3 |
|  |  | 8.1 |
|  |  | 9.1 |
| **تمت عملية التفتيش بمعرفة سائق المعده**  | **تم التحقيق بمعرفة المشرف المباشر**  |  |  | 9.2 |
| **الأسم و التوقيع :**  | **الأسم و التوقيع :**  |  |  | 9.3 |
|  |  |  |  | 10.1 |
| **التاريخ :**  |  | **التاريخ :**  | **الوظيفه :**  |  |  | 10.2 |
|  |  |  |  |  |  | 11.1 |
| **التعليمات**  |  **X =** أوتصليح **✓ =** حسنا - 1 - يوقع السائق اسفل الصفحه بالأحرف الاولى من اسمه عقب كل تفتيش يومى.2 - يقوم المشرف بالمتابعه والتوقيع الاسبوعى ويتابع التصليحات اذا لزم الامر.3 - للمشرف صلاحية ابقاء المعده او اعادتها الى المالك. |  |  | 11.2 |
|  |  | 12.1 |
|  |  | **التوقيع** |